enable

conf t

router rip

version 2

no auto summary

network 2.6.0.0

network 2.7.0.0

network 2.12.0.0

network 2.13.0.0

end

enable

conf t

router rip

version 2

no auto summary

network 2.3.0.0

network 2.4.0.0

network 2.14.0.0

end

enable

conf t

router rip

version 2

no auto summary

network 2.11.0.0

network 2.10.0.0

End

Wild card mask:

**OSPF**

conf t

router ospf 1

network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 2

network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 4

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 5

network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 4

network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2

end

**Password**

enable

conf t

enable se 19101020

line console 0

pass 19101020

line vty 0 4

pass 19101020

login

login

**Router**

conf t

int se 3/0

ip address 10.10.10.6 255.255.255.252

no shut

int se 2/0

ip address 10.10.10.22 255.255.255.252

no shut

int fa 0/0

ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

no shut

int fa 1/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

no shut

int fa 4/0z

ip address 10.10.10.14 255.255.255.252

no shut

end